Инструкция по пользованию дверями, оборудованными  доводчиком.

[bookmark: _GoBack]1. Не помогайте двери закрыться. В этом случае возможно нарушение герметичности прокладок из-за высокого давления в цилиндре, вытекание масла и поломка доводчика. Дверь, на которую установлен доводчик, закрывается автоматически.
 2. Не оставляйте дверь открытой дольше, чем требуется для входа (выхода). 
 3. При проведении погрузочно-разгрузочных работ разъедините звенья рычагов доводчика путем выкручивания стопорного винта в сгибе колена доводчика (потребуется ключ «на 10») .
После проведения работ соберите доводчик.
